<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<JingJiBiao BiaoDuanNO="01" Xmmc="未来科技城B1楼1~15层消防工程" Jsfs="1" Version="3.2">
  <ZhaoBiaoXx Zbr="盐城市东方新锐工程建设有限公司" Zxr="江苏恒业工程管理咨询有限公司" ZbrDb="王军承" ZxrDb="陈斌" Bzr="周朗羽" Fhr="刘基业" BzTime="2022-11-24" FhTime="2022-11-24" />
  <Dxgcxx Dxgcbh="DX01" Dxgcmc="未来科技城B1楼1~15层消防工程" Je="0" Zgj="0" Aqwmf="0" Gf="0">
    <Dwgcxx Dwgcbh="001" Dwgcmc="消防工程" Zylb="3" SoftName="江苏金石软件有限公司" SoftNum="空" DogNum="55dc7524d98c45ba8ec8414f9f9fc524" MachineKey="00-E0-4C-13-C7-05">
      <Fywj />
      <Gfsj>
        <GfsjMx Xh="1" Mc="规费" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="1" />
        <GfsjMx Xh="1.1" Mc="社会保险费" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="2.4" Je="0" Fyxlb="1.1" />
        <GfsjMx Xh="1.2" Mc="住房公积金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0.42" Je="0" Fyxlb="1.2" />
        <GfsjMx Xh="1.3" Mc="环境保护税" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0.1" Je="0" Fyxlb="1.3" />
        <GfsjMx Xh="2" Mc="税金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01" Fl="9" Je="0" Fyxlb="2" />
        <GfsjMx Xh="3" Mc="合计" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="3" />
      </Gfsj>
      <Qdxm>
        <QdBt Xh="" Mc="消火栓系统" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="1" Qdbm="030901002001" Mc="消火栓钢管" Xmtz="1、安装部位:室内&#xD;&#xA;2、介质:消防给水&#xD;&#xA;3、材质:热镀锌钢管&#xD;&#xA;4、规格:DN100&#xD;&#xA;5、连接形式:沟槽式连接&#xD;&#xA;6、压力试验及冲洗设计要求:试压、消毒冲洗并符合设计规范及验收要求&#xD;&#xA;7、备注:含管件、墙地面开、补槽及打、补洞" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Dw="m" Sl="28" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="2" Qdbm="030901002002" Mc="消火栓钢管" Xmtz="1、安装部位:室内&#xD;&#xA;2、介质:消防给水&#xD;&#xA;3、材质:热镀锌钢管拆装&#xD;&#xA;4、规格:DN100&#xD;&#xA;5、连接形式:沟槽连接&#xD;&#xA;6、压力试验及冲洗设计要求:试压、消毒冲洗并符合设计规范及验收要求&#xD;&#xA;7、备注:含管件、墙地面开、补槽及打、补洞" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Dw="m" Sl="41.01" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="3" Qdbm="030901002003" Mc="消火栓钢管" Xmtz="1、安装部位:室内&#xD;&#xA;2、介质:消防给水&#xD;&#xA;3、材质:热镀锌钢管&#xD;&#xA;4、规格:DN65&#xD;&#xA;5、连接形式:沟槽式连接&#xD;&#xA;6、压力试验及冲洗设计要求:试压、消毒冲洗并符合设计规范及验收要求&#xD;&#xA;7、备注:含管件、墙地面开、补槽及打、补洞" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Dw="m" Sl="290" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="4" Qdbm="030901002004" Mc="消火栓钢管" Xmtz="1、安装部位:室内&#xD;&#xA;2、介质:消防给水&#xD;&#xA;3、材质:热镀锌钢管拆装&#xD;&#xA;4、规格:DN65&#xD;&#xA;5、连接形式:沟槽式连接&#xD;&#xA;6、压力试验及冲洗设计要求:试压、消毒冲洗并符合设计规范及验收要求&#xD;&#xA;7、备注:含管件、墙地面开、补槽及打、补洞" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Dw="m" Sl="7.66" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="5" Qdbm="030901010001" Mc="室内消火栓" Xmtz="1、名称:室内单口消火栓拆装&#xD;&#xA;2、备注:含全套设备拆装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="45" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="6" Qdbm="031003003001" Mc="焊接法兰阀门" Xmtz="1、名称:法兰闸阀 DN100拆装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="7" Qdbm="031002003001" Mc="套管" Xmtz="1、名称:过墙过楼板钢套管&#xD;&#xA;2、材质:碳钢&#xD;&#xA;3、规格:DN150&#xD;&#xA;4、填料材质:套管缝隙封堵处理及套管厚度详见设计图纸及验收要求" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="13" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="8" Qdbm="031002003002" Mc="套管" Xmtz="1、名称:过墙过楼板钢套管&#xD;&#xA;2、材质:碳钢&#xD;&#xA;3、规格:DN100&#xD;&#xA;4、填料材质:套管缝隙封堵处理及套管厚度详见设计图纸及验收要求" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="25" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="9" Qdbm="031002001001" Mc="管道支架" Xmtz="1、材质:一般管架&#xD;&#xA;2、管架形式:管道支架" Jsgz="1.以千克计量，按设计图示质量计算&#xD;&#xA;2.以套计量，按设计图示数量计算" Dw="kg" Sl="209.53" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="10" Qdbm="031201003001" Mc="金属结构刷油" Xmtz="1、除锈级别:手工除轻锈&#xD;&#xA;2、油漆品种:支吊架面漆为灰色调和漆&#xD;&#xA;3、涂刷遍数、漆膜厚度:两遍" Jsgz="1.以平方米计量，按设计图示表面积尺寸以面积计算&#xD;&#xA;2.以千克计量，按金属结构的理论质量计算" Dw="kg" Sl="209.53" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="11" Qdbm="031201001001" Mc="管道刷油" Xmtz="1、油漆品种:刷樟丹防锈漆二道,不保温管道再刷调和面漆二道,管道面漆按涂色要求&#xD;&#xA;2、涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍" Jsgz="1.以平方米计量，按设计图示表面积尺寸以面积计算&#xD;&#xA;2.以米计量，按设计图示尺寸以长度计算" Dw="m2" Sl="89.26" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="12" Qdbm="030905002001" Mc="水灭火控制装置调试" Xmtz="1、名称:消火栓系统调试、检测、验收&#xD;&#xA;2、系统形式:含消火栓全部水灭火系统控制装置调试、检测、验收" Jsgz="按控制装置的点数计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
        <QdBt Xh="" Mc="喷淋系统" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="13" Qdbm="030901001001" Mc="水喷淋钢管" Xmtz="1、安装部位:室内&#xD;&#xA;2、介质:消防给水&#xD;&#xA;3、材质:热镀锌钢管&#xD;&#xA;4、规格:DN50&#xD;&#xA;5、连接形式:螺纹连接&#xD;&#xA;6、压力试验及冲洗设计要求:试压、消毒冲洗并符合设计规范及验收要求&#xD;&#xA;7、备注:含管件、墙地面开、补槽及打、补洞" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Dw="m" Sl="524" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="14" Qdbm="030901001002" Mc="水喷淋钢管" Xmtz="1、安装部位:室内&#xD;&#xA;2、介质:消防给水&#xD;&#xA;3、材质:热镀锌钢管&#xD;&#xA;4、规格:DN40&#xD;&#xA;5、连接形式:螺纹连接&#xD;&#xA;6、压力试验及冲洗设计要求:试压、消毒冲洗并符合设计规范及验收要求&#xD;&#xA;7、备注:包含管件等全部相关工作内容安装;其余具体要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准和规范要求" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Dw="m" Sl="686" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="15" Qdbm="030901001003" Mc="水喷淋钢管" Xmtz="1、安装部位:室内&#xD;&#xA;2、介质:消防给水&#xD;&#xA;3、材质:热镀锌钢管&#xD;&#xA;4、规格:DN32&#xD;&#xA;5、连接形式:螺纹连接&#xD;&#xA;6、压力试验及冲洗设计要求:试压、消毒冲洗并符合设计规范及验收要求&#xD;&#xA;7、备注:包含管件等全部相关工作内容安装;其余具体要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准和规范要求" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Dw="m" Sl="847" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="16" Qdbm="030901001004" Mc="水喷淋钢管" Xmtz="1、安装部位:室内&#xD;&#xA;2、介质:消防给水&#xD;&#xA;3、材质:热镀锌钢管&#xD;&#xA;4、规格:DN25&#xD;&#xA;5、连接形式:螺纹连接&#xD;&#xA;6、压力试验及冲洗设计要求:试压、消毒冲洗并符合设计规范及验收要求&#xD;&#xA;7、备注:包含管件等全部相关工作内容安装;其余具体要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准和规范要求" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Dw="m" Sl="2655" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="17" Qdbm="031002003003" Mc="套管" Xmtz="1、名称:过墙过楼板钢套管&#xD;&#xA;2、材质:碳钢&#xD;&#xA;3、规格:DN80&#xD;&#xA;4、填料材质:套管缝隙封堵处理及套管厚度详见设计图纸及验收要求" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="75" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="18" Qdbm="031002003004" Mc="套管" Xmtz="1、名称:过墙过楼板钢套管&#xD;&#xA;2、材质:碳钢&#xD;&#xA;3、规格:DN65&#xD;&#xA;4、填料材质:套管缝隙封堵处理及套管厚度详见设计图纸及验收要求" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="90" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="19" Qdbm="031002003005" Mc="套管" Xmtz="1、名称:过墙过楼板钢套管&#xD;&#xA;2、材质:碳钢&#xD;&#xA;3、规格:DN50&#xD;&#xA;4、填料材质:套管缝隙封堵处理及套管厚度详见设计图纸及验收要求" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="105" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="20" Qdbm="031002003006" Mc="套管" Xmtz="1、名称:过墙过楼板钢套管&#xD;&#xA;2、材质:碳钢&#xD;&#xA;3、规格:DN40&#xD;&#xA;4、填料材质:套管缝隙封堵处理及套管厚度详见设计图纸及验收要求" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="120" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="21" Qdbm="030901003001" Mc="水喷淋（雾）喷头" Xmtz="1、安装部位:室内&#xD;&#xA;2、材质:玻璃球快速响应喷头&#xD;&#xA;3、型号、规格:采用标准型喷头K=80&#xD;&#xA;4、连接形式:有吊顶" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="1477" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="22" Qdbm="031003009001" Mc="补偿器" Xmtz="1、名称:波形管&#xD;&#xA;2、材质:按设计图纸&#xD;&#xA;3、规格:DN150&#xD;&#xA;4、连接形式:螺纹连接" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="23" Qdbm="030901008001" Mc="末端试水装置" Xmtz="1、名称:末端试水阀&#xD;&#xA;2、规格:DN25&#xD;&#xA;3、组装形式:丝接" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="组" Sl="3" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="24" Qdbm="031003001001" Mc="螺纹阀门" Xmtz="1、名称:截止阀&#xD;&#xA;2、材质:按设计图纸&#xD;&#xA;3、规格:DN25&#xD;&#xA;4、连接形式:螺纹连接" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="12" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="25" Qdbm="031002001002" Mc="管道支架" Xmtz="1、材质:一般管架&#xD;&#xA;2、管架形式:管道支架" Jsgz="1.以千克计量，按设计图示质量计算&#xD;&#xA;2.以套计量，按设计图示数量计算" Dw="kg" Sl="1485.08" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="26" Qdbm="031201003002" Mc="金属结构刷油" Xmtz="1、除锈级别:手工除轻锈&#xD;&#xA;2、油漆品种:支吊架面漆为灰色调和漆&#xD;&#xA;3、涂刷遍数、漆膜厚度:两遍" Jsgz="1.以平方米计量，按设计图示表面积尺寸以面积计算&#xD;&#xA;2.以千克计量，按金属结构的理论质量计算" Dw="kg" Sl="1485.08" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="27" Qdbm="031201001002" Mc="管道刷油" Xmtz="1、油漆品种:刷樟丹防锈漆二道,不保温管道再刷调和面漆二道,管道面漆按涂色要求&#xD;&#xA;2、涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍" Jsgz="1.以平方米计量，按设计图示表面积尺寸以面积计算&#xD;&#xA;2.以米计量，按设计图示尺寸以长度计算" Dw="m2" Sl="584.52" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="28" Qdbm="030905002002" Mc="原喷淋管道、设备、支架拆除" Xmtz="1、名称:原喷淋管道、设备、支架拆除&#xD;&#xA;2、工作内容:按甲方要求并结合现场将原喷淋管道、设备、支架进行拆除，拆除后需满足甲方使用及消防验收要求&#xD;&#xA;3、备注:需进行保护性拆除，拆除后残值由施工单位自行回收&#xD;&#xA;4、备注:投标人需勘探现场，并根据现场进行综合报价，中标后不再调整" Jsgz="按控制装置的点数计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="29" Qdbm="030905002003" Mc="水灭火控制装置调试" Xmtz="1、名称:喷淋系统调试、检测、验收&#xD;&#xA;2、系统形式:含喷淋全部水灭火系统控制装置调试、检测、验收" Jsgz="按控制装置的点数计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
        <QdBt Xh="" Mc="1~15层火灾报警、防火门监控系统改造" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="30" Qdbm="030905001001" Mc="1~15层火灾报警、防火门监控系统改造" Xmtz="1、名称:1~15层火灾报警、防火门监控系统改造&#xD;&#xA;2、工作内容:按甲方要求并结合现场将1~15层所有区域内的火灾报警、防火门监控系统改造到位，并满足甲方使用要求&#xD;&#xA;3、备注:含各系统原管线、设备拆除及相关调试、检测、验收费用&#xD;&#xA;4、备注:中标人进场后需二次深化，并确保能通过消防验收&#xD;&#xA;5、备注:需进行保护性拆除，拆除后残值由施工单位自行回收&#xD;&#xA;6、备注:投标人需勘探现场，并根据现场进行综合报价，中标后不再调整" Jsgz="按系统计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
      </Qdxm>
      <Csxm>
        <ZjCs>
          <ZjCsMx Xh="1" Bm="031302001001" Mc="现场安全文明施工" Js="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Xmlb="1">
            <AqwmfMx Mc="基本费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="1.5" Je="0" Xmlb="1.1" />
            <AqwmfMx Mc="标化增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="1.2" />
            <AqwmfMx Mc="扬尘污染防治增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0.21" Je="0" Xmlb="1.3" />
          </ZjCsMx>
          <ZjCsMx Xh="2" Bm="031302010001" Mc="工程按质论价" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="2" />
          <ZjCsMx Xh="3" Bm="031302002001" Mc="夜间施工" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="4" Bm="031302004001" Mc="二次搬运" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="5" Bm="031302005001" Mc="冬雨季施工" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="6" Bm="03B001" Mc="地上、地下设施、建筑物的临时保护设施" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="7" Bm="031302006001" Mc="已完工程及设备保护费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="8" Bm="031302008001" Mc="临时设施费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="9" Bm="031302009001" Mc="赶工措施费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="10" Bm="03B002" Mc="特殊条件下施工增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="11" Bm="031302003001" Mc="非夜间施工照明" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="12" Bm="031302011001" Mc="住宅工程分户验收" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="13" Bm="031302012001" Mc="建筑工人实名制费用" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="14" Bm="031302015001" Mc="智慧工地费用" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="15" Bm="031302016001" Mc="新冠疫情常态化防控" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
        </ZjCs>
        <DjCs>
          <DjCsMx Xh="1" Bm="031301017001" Mc="脚手架搭拆" Xmtz="" Jsgz="" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" />
          <DjCsMx Xh="2" Bm="031302007001" Mc="施工超高增加费" Xmtz="" Jsgz="" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" />
          <DjCsMx Xh="3" Bm="031302007002" Mc="高层施工增加" Xmtz="" Jsgz="" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" />
        </DjCs>
      </Csxm>
      <Qtxm>
        <QtxmMx Xh="1" Mc="暂列金额" Je="0" Xmlb="1" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2" Mc="暂估价" Je="0" Xmlb="2" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2.1" Mc="材料暂估价" Je="0" Xmlb="2.1" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2.2" Mc="专业工程暂估价" Je="0" Xmlb="2.2" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="3" Mc="计日工" Je="0" Xmlb="3" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="4" Mc="总承包服务费" Je="0" Xmlb="4" Bz="" />
      </Qtxm>
      <Zlje />
      <Clzg />
      <Zygczg />
      <Jrg>
        <JrgBt Xh="一" Mc="人工" Je="0" Lb="1" />
        <JrgBt Xh="二" Mc="材料" Je="0" Lb="2" />
        <JrgBt Xh="三" Mc="施工机械" Je="0" Lb="3" />
        <JrgBt Xh="四" Mc="企业管理费和利润" Je="0" Lb="4" />
      </Jrg>
      <Zcbfwf>
        <ZcbfwfMx Xh="1" Mc="发包人供应材料" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
        <ZcbfwfMx Xh="2" Mc="发包人发包专业工程" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
      </Zcbfwf>
      <Zjxmjdkzffj />
      <Fbrgycl />
      <Cbrgycl />
      <Rcjhz />
    </Dwgcxx>
  </Dxgcxx>
</JingJiBiao>